ATLAS HEC Note - 056

Spezifikation Signalkabelsysteme HEC Frontmodule

Für das neue physikalische Großexperiment ”ATLAS” am europäischen Zentrum für Teilchenphysik CERN in Genf benötigen wir Signalkabelsysteme für das HEC Kalorimeter. Es handelt sich um eine Gesamtzahl von 128 Kabelsystemen:

64 Frontmodule Rechts 64 Frontmodule Links Das Kabelmaterial ist Mini-Coaxkabel 1,0 mm Ø mit PEEK als Isolationsmaterial Dokumentation:

1 Ordner mit Detaillisten und Muster Zeichnungen:

SIGFR2 Signalverteilung Front Modul Rechts und Links FCAL02 Calibrationsverteilung Front Modul Recht und Links 05/12.27.01.0 Verkabelungsschablone Front rechts 05/12.27.02.0 Verkabelungsschablone Front links

Arbeitsschritte:

- Striplineplatinen bestücken mit SMD Widerständen und Kontaktbuchsen. - Mini-Coaxkabel ablängen, abisolieren (mit ”Schleuniger” Abisoliermaschine MC 252), Schirmhülsen aufpressen und mit Schirm verlöten.

- Signalstecker: Stiftleiste mit Steckerplatine verlöten. - Mini-Coaxkabel nach Plan auf Signalstripline anlöten.

- Signalstripline mit Mini-Coaxkabel auf Montagehilfe verlegen und auf Signalstecker löten.

- Kalibrationskabel vorbereiten und verlegen. - Kabelsystem prüfen. - Kabelbäume bündeln. - Lötstellen reinigen.

- Kabelsystem einzeln verpacken.

Folgende Vorrichtungen und Materialien werden vom MPI beigestellt:

1. Vorrichtungen:

2 Vorrichtungen für das Verlöten von Kontaktbuchsen auf Signalstripline. Je 3 Vorrichtungen rechts und links für Striplinemontage, Kabelverlegung (Signal, Kalibration) und Steckerpositionierung. 2. Montagematerialien: Signalstriplines SMD Widerstände Kontaktbuchsen Mini-Coaxkabel Schirmhülsen Steckerteile Schrauben Lötzinn (+150^o C Schmelztemperatur)

Lieferzeiten der Kabelsysteme:

Los 1 4 Front rechts Januar 1999 Musterfertigung 4 Front links Januar 1999 Musterfertignug Los 2 Fertigungsstart nach Prüfung der Musterfertigung und Freigabe durch den Auftragsgeber. 28 Front rechts 4 pro Monat 28 Front links 4 pro Monat Los 3 Fertigungsstart: Januar 2000 32 Front rechts 4 pro Monat 32 Front links 4 pro Monat

Verpackung:

Einzelne Kabelsysteme zwischen formstabiles Packpapier aufgerollt und mit Folie zum Transport verschlossen.

Materialbeistellung erfolgt separat für jedes Los.

Prüfungsbedingungen:

Durchgang Kurzschluß Belegung Schriftliche Dokumentation an den Auftraggeber

Ansprechpartner bei technischen Rückfragen Herr Dr. H. Oberlack Tel. 089 32354 202 , Herr H. Laskus Tel. 089 32354 418