0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML1, Layer1

no shielding

0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML2, Layer1

no shielding

0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML1, Layer2

MDT-HV on, RPC-HV off MDT-HV on, RPC-HV on MDT-HV off, RPC-HV off MDT-HV off, RPC-HV on

0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML2, Layer2

MDT-HV on, RPC-HV off MDT-HV on, RPC-HV on MDT-HV off, RPC-HV off MDT-HV off, RPC-HV on

0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML1, Layer3

0 10 20 30 40 50 60 70 1

10

210

310

410

Wire hits in ML2, Layer3