BOS 98 Wire Grid Fit

HV side RO side X-ray fit Design value X-ray fit Design value y-pitch [μm] 26058 ± 0.5 26054 ± 5 26060 ± 1.3 26054 ± 5 z-pitch [μm] 30036.2 ± 0.5 30036 ± 0.5 30036.2 ± 0.5 30036 ± 0.5 y sep. ML [mm] 347.041 ± 0.011 347.040 ± 0.010 347.078 ± 0.012 347.072 ± 0.010 z-sep. ML [μm] − 8 ± 11 0 ± 10 3 ± 16 0 ± 10 Rms_y [μm] 19.0 ± 0.8 17.0 ± 0.2 Rms_z [μm] 19.3 ± 0.8 18.2 ± 1.3 Combined [μm] 18.4 σ_y [μm] 17.6 ± 0.9 14.8 ± 0.2 σ_z [μm] 17.3 ± 1.2 15.9 ± 0.9 Combined [μm] 16.4

Note: 1) y-pitch was increased by 40 μm to prevent tube interference.

2) y-separation of multilayers on RO side increased by 32 μm due to known wire y-offset in the tubes in ML 2 on RO side.

H. Kroha, MPI Munich 3/10/2000