⇒ Wire positioning accuracy σ_{y,z} = 10 μm

X-Ray Measurement of Drift Tubes

H. Kroha, MPI für Physik, Munich Elba, 22.5.2000