MDT Chamber Assembly

Precision combs made by electric wire erosion:

Horizontal tube pos.: ≤ 4 μm rms, Vertical tube pos.: ≤ 4 μm rms over 2 m.

H. Kroha, MPI für Physik, Munich Elba, 22.5.2000