)/2 [mm] up +d low (d -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 drift time [ns]

0 50 100 150 200 250 300 2 rate = 0 Hz/cm 2 rate = 850 Hz/cm 2 rate = 1200 Hz/cm 2 rate = 1500 Hz/cm