Expected single tube resolution without time-slewing corrections

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 rate (Hz/cm^{2)} average single tube resolution (μm)