
%\documentclass[journal]{IEEEtran}
\documentstyle[epsfig]{article}
%
\oddsidemargin  -15mm
\evensidemargin -15mm
\topmargin -24mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
\footheight 12pt
\footskip 25pt
\textheight 240mm
\textwidth 180mm

\pagestyle{empty}

\begin{document}
%

\centerline{\Huge\bf sMDT Chamber Parameter Book}
\vspace{4mm}

\centerline{\large Version 1-1, 21 March 2017}
\vspace{10mm}

\centerline{\Large Hubert Kroha}
\vspace{4mm}

\centerline{\Large Max-Planck-Institut f\"ur Physik, Munich}

\vspace{30mm}


\begin{table}[h]

\centerline{\LARGE\bf BME Chambers}

\vspace{6mm}

\begin{center}
\begin{small}

\begin{tabular}{|l||c|c|}

\hline
Type & BME-A & BME-C \\
\hline\hline
Number of chambers & 1 & 1 \\
Radial distance from beam axis (mm) & 7606 & 7606 \\
\hline
Chamber width in z (mm)  & 1185   & 1185 \\
Tubes width in z (mm)    & 1094.7 & 913.5 \\
Chamber length in x (mm) & 2325 & 2325 \\
Aluminium tube length (mm) & 2150 & 2150 \\
Assembled tube length (mm) & 2159 & 2159 \\
\hline
Tube layers & 2 x 4 & 2 x 4 \\
Tubes/layer & 78 & 78 \\
Tubes/chamber & 624 & 624 \\
Spacer height (mm) & 135.4 & 135.4 \\
Tubes height (mm) & 229 & 229 \\
Chamber height (mm) & 315 & 315 \\
\hline
Gas volume/chamber (l) & 212 & 212 \\
Chamber weight (kg) & 145 & 145 \\
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber & 26 & 26 \\ 
Mezz.~cards/CSM~2/1 (LH RO side) & 12 & 14 \\
Mezz.~cards/CSM~1/2 (RH RO side) & 14 & 12 \\
T-sensors/chamber & 16 & 16 \\
B-field sensors/chamber & 0 & 0 \\
Praxial alignment platforms & 0 & 0 \\
Survey targets & 4 & 4 \\
\hline
 
\end{tabular}

\end{small}
\end{center}

\end{table}

\newpage



\begin{table}[h]

\centerline{\LARGE\bf BMG Chambers}

\vspace{6mm}

\begin{center}
\begin{small}

%\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
%
%\hline
%Type & BMG-2A12 & BMG-2C12 & BMG-2A14 & BMG-2C14 & BMG-4A12 & BMG-4C12 & BMG-4A14 & BMG-4C14 & BMG-6A12 & BMG-6C12 & BMG-6A14 & BMG-6C14 \\
%\hline\hline
%Radial distance from beam (mm) & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 \\
%\hline
%Chamber width in z (mm)    & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 & 860  & 860 & 860 & 860 & 860  \\
%Tubes width in z (mm)      & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 & 823  & 823 & 823 & 823 & 823  \\
%Chamber length in x (mm)   & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 \\ 
%Aluminium tube length (mm) & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 \\
%Assembled tube length (mm) & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 \\
%\hline
%Tube layers & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\
%Tube positions/layer & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54  \\
%Tube positions/chamber & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 \\
%Tubes/top ML & 188 & 189 & 189 & 188 & 184 & 183 & 183 & 184 & 160 & 166 & 178 & 176 \\
%Tubes/bottom ML & 188 & 188 & 188 & 188 & 184 & 184 & 184 & 184 & 160 & 162 & 190 & 178 \\
%Tubes/chamber & 376 & 377 & 377 & 376 & 368 & 367 & 367 & 368 & 320 & 328 & 368 & 354 \\ 
%Spacer height (mm)  & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 \\
%Tubes height (mm)   & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 \\
%Chamber height (mm) & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 \\
%\hline
%Gas volume/chamber (l) & 67.2 & 67.4 & 67.4 & 67.2 & 65.8 & 65.6 & 65.6 & 65.8 & 57.2 & 58.6 & 65.8 & 63.3 \\
%Chamber weight (kg) & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 \\
%\hline
%Mezz.~cards (24 ch.)/chamber & 18 & 17 & 17 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 16 & 16 & 18 & 18 \\ 
%T-sensors/chamber & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 \\ 
%Praxial alignment platforms & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
%Survey targets & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
%\hline
%  
%\end{tabular}

\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|}

\hline
Type sector 12 & BMG-2A12 & BMG-2C12 & BMG-4A12 & BMG-4C12 & BMG-6A12 & BMG-6C12 \\
\hline\hline
Radial distance from beam (mm) & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 \\
\hline
Chamber width in z (mm)    & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 \\
Tubes width in z (mm)      & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 \\
Chamber length in x (mm)   & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 \\ 
Aluminium tube length (mm) & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 \\
Assembled tube length (mm) & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 \\
\hline
Tube layers & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\ 
Tube positions/layer & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 \\
Tube positions/chamber & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 \\
Tubes/top ML    & 188 & 189 & 184 & 183 & 160 & 166 \\
Tubes/bottom ML & 188 & 188 & 184 & 184 & 160 & 162 \\
Tubes/chamber   & 376 & 377 & 368 & 367 & 320 & 328 \\ 
Spacer height (mm)  & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 \\
Tubes height (mm)   & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 \\
Chamber height (mm) & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 \\
\hline
Gas volume/chamber (l) & 67.2 & 67.4 & 65.8 & 65.6 & 57.2 & 58.6 \\
Chamber weight (kg) & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 \\
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber & 18 & 17 & 18 & 18 & 16 & 16 \\ 
T-sensors/chamber            & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 \\ 
Praxial alignment platforms  & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Survey targets               & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
\hline
  
\end{tabular}
\vspace{2mm}


\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|}

\hline
Type sector 14 & BMG-2A14 & BMG-2C14 & BMG-4A14 & BMG-4C14 & BMG-6A14 & BMG-6C14 \\
\hline\hline
Radial distance from beam (mm) & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 & 8095 \\
\hline
Chamber width in z (mm)    & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 & 860 \\
Tubes width in z (mm)      & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 & 823 \\
Chamber length in x (mm)   & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 & 1307 \\ 
Aluminium tube length (mm) & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 & 1120 \\
Assembled tube length (mm) & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 & 1129 \\
\hline
Tube layers & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\
Tube positions/layer & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 & 54 \\
Tube positions/chamber & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 & 432 \\
Tubes/top ML & 189 & 188 & 183 & 184 & 178 & 176 \\
Tubes/bottom ML & 188 & 188 & 184 & 184 & 190 & 178 \\
Tubes/chamber & 377 & 376 & 367 & 368 & 368 & 354 \\  
Spacer height (mm)  & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 & 184.965 \\
Tubes height (mm)   & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 & 271 \\
Chamber height (mm) & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 & 358 \\
\hline
Gas volume/chamber (l) & 67.4 & 67.2 & 65.6 & 65.8 & 65.8 & 63.3 \\
Chamber weight (kg) & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 & 95 \\
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber & 17 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 \\ 
T-sensors/chamber            & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 & 14 \\ 
Praxial alignment platforms  & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Survey targets               & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
\hline
  
\end{tabular}

\end{small}
\end{center}

\end{table}

\newpage



\begin{table}[h]

\centerline{\LARGE\bf BIS~78 Chambers}

\vspace{3mm}

\begin{center}
\begin{small}

%\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
%
%\hline
%Type & BIS78-A2 & BIS78-A4/6 & BIS78-A8/10 & BIS78-A12 & BIS78-A14 & BIS78-A16 & BIS78-C2 & BIS78-C4/6 & BIS78-C8/10 & BIS78-C12 & BIS78-C14 & BIS78-C16 \\
%\hline\hline
%Radial distance from beam (mm)    & 4592 & 4550 & 4550 & 4550 & 4550 & 4635 & 4635 & 4550 & 4550 & 4550 & 4550 & 4635 \\
%Chamber width in z (mm)           & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 \\
%Tubes width in z (mm)             & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 \\
%Chamber length in x (mm), long    & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 \\ 
%Chamber length in x (mm), cutout  & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 \\ 
%Chamber length in x (mm), short   & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 \\ 
%Al tube length (mm), long         & 1660 & 1660 & 1660 & 1630 & 1630 & 1660 & 1660 & 1660 & 1660 & 1630 & 1630 & 1660 \\
%Assembled tube length (mm), long  & 1669 & 1669 & 1669 & 1639 & 1639 & 1669 & 1669 & 1669 & 1669 & 1639 & 1639 & 1669 \\
%Al tube length (mm), cutout       & 1530 &      &      & 1530 & 1530 & 1530 & 1530 &      &      & 1530 & 1530 & 1530 \\
%Assembled tube length (mm), cutout& 1539 &      &      & 1539 & 1539 & 1539 & 1539 &      &      & 1539 & 1539 & 1539 \\
%Al tube length (mm), short        & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 \\
%Assembled tube length (mm), short & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 \\
%\hline
%Tube layers, long/cutout  & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\
%Tube layers, short/cutout & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
%Tubes/layer, long, ML1/2  & 78/66 & 78/96 & 66/84 & 66/54 & 66/54 & 66/54 & 78/66 & 78/96 & 66/84 & 66/54 & 66/54 & 66/54 \\
%Tubes/layer, cutout ML2   & 30    &       &       & 30    & 30    & 30    & 30    &       &       & 30    & 30    & 30    \\
%Tubes/layer, short ML2    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    \\
%Tubes/layer, ML1          & 78    & 78    & 65    & 66    & 66    & 66    & 78    & 78    & 66    & 66    & 66    & 66    \\
%Tubes/layer, ML2          & 108   & 108   & 95    & 96    & 96    & 96    & 108   & 108   & 96    & 96    & 96    & 96    \\
%Tubes/chamber, long       & 576 & 696 & 600 & 480 & 480 & 480 & 576 & 696 & 600 & 480 & 480 & 480 \\
%Tubes/chamber, cutout     & 120 &     &     & 120 & 120 & 120 & 120 &     &     & 120 & 120 & 120 \\
%Tubes/chamber, short      &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 \\
%Tubes/chamber             & 744 & 744 & 648 & 648 & 648 & 648 & 744 & 744 & 648 & 648 & 648 & 648 \\  
%Spacer height (mm), long  & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 \\
%Tubes height (mm)         & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 \\
%Chamber height (mm)       & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 \\
%\hline
%Gas volume/chamber (l)    & 188.1 & 190.6 & 165.3 & 160.6 & 160.6 & 162.9 & 188.1 & 190.6 & 165.3 & 160.6 & 160.6 & 162.9 \\
%Chamber weight (kg)       & 170   & 170   & 150   &  150  &  150  &  150  &  170  &  170  &  150  &  150  &  150  &  150  \\ 
%\hline
%Mezz.~cards (24 ch.)/chamber & 31 & 31 & 27 & 27 & 27 & 27 & 31 & 31 & 27 & 27 & 27 & 27 \\ 
%T-sensors/chamber & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 \\ 
%Praxial alignment platforms & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
%Survey targets & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
%\hline
%
%\end{tabular}


\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|}

\hline
Type side A & BIS78-A2 & BIS78-A4/6 & BIS78-A8/10 & BIS78-A12 & BIS78-A14 & BIS78-A16 \\
\hline\hline
Radial distance from beam (mm)    & 4592 & 4550 & 4550 & 4550 & 4550 & 4635  \\
Chamber width in z (mm)           & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655  \\
Tubes width in z (mm)             & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638  \\
Chamber length in x (mm), long    & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839  \\ 
Chamber length in x (mm), cutout  & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709  \\ 
Chamber length in x (mm), short   & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179  \\ 
Al tube length (mm), long         & 1660 & 1660 & 1660 & 1630 & 1630 & 1660  \\
Assembled tube length (mm), long  & 1669 & 1669 & 1669 & 1639 & 1639 & 1669  \\
Al tube length (mm), cutout       & 1530 &      &      & 1530 & 1530 & 1530  \\
Assembled tube length (mm), cutout& 1539 &      &      & 1539 & 1539 & 1539  \\
Al tube length (mm), short        & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000  \\
Assembled tube length (mm), short & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 \\ 
\hline
Tube layers, long/cutout  & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\
Tube layers, short/cutout & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Tubes/layer, long, ML1/2  & 78/66 & 78/96 & 66/84 & 66/54 & 66/54 & 66/54 \\
Tubes/layer, cutout ML2   & 30    &       &       & 30    & 30    & 30    \\
Tubes/layer, short ML2    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    \\
Tubes/layer, ML1          & 78    & 78    & 65    & 66    & 66    & 66    \\
Tubes/layer, ML2          & 108   & 108   & 96    & 96    & 96    & 96    \\
Tubes/chamber, long       & 576 & 696 & 600 & 480 & 480 & 480 \\
Tubes/chamber, cutout     & 120 &     &     & 120 & 120 & 120 \\
Tubes/chamber, short      &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 \\
Tubes/chamber             & 744 & 744 & 648 & 648 & 648 & 648 \\  
Spacer height (mm), long  & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 \\
Tubes height (mm)         & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 \\
Chamber height (mm)       & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 \\
\hline
Gas volume/chamber (l)    & 188.1 & 190.6 & 165.3 & 160.6 & 160.6 & 162.9 \\
Chamber weight (kg)       & 170   & 170   & 150   &  150  &  150  &  150  \\ 
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber  & 31 & 31 & 27 & 27 & 27 & 27 \\ 
Mezz.~cards/CSM~1 (inner ML1) & 13 & 13 & 11 & 11 & 11 & 11 \\
Mezz.~cards/CSM~2 (outer ML2) & 18 & 18 & 16 & 16 & 16 & 16 \\
T-sensors/chamber             & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 \\ 
Praxial alignment platforms   & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Survey targets                & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
\hline

\end{tabular}
\vspace{2mm}


\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|c|}

\hline
Type side C & BIS78-C2 & BIS78-C4/6 & BIS78-C8/10 & BIS78-C12 & BIS78-C14 & BIS78-C16 \\
\hline\hline
Radial distance from beam (mm)    & 4635 & 4550 & 4550 & 4550 & 4550 & 4635 \\
Chamber width in z (mm)           & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 & 1655 \\
Tubes width in z (mm)             & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 & 1638 \\
Chamber length in x (mm), long    & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 & 1839 \\ 
Chamber length in x (mm), cutout  & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 & 1709 \\ 
Chamber length in x (mm), short   & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 & 1179 \\ 
Al tube length (mm), long         & 1660 & 1660 & 1660 & 1630 & 1630 & 1660 \\
Assembled tube length (mm), long  & 1669 & 1669 & 1669 & 1639 & 1639 & 1669 \\
Al tube length (mm), cutout       & 1530 &      &      & 1530 & 1530 & 1530 \\
Assembled tube length (mm), cutout& 1539 &      &      & 1539 & 1539 & 1539 \\
Al tube length (mm), short        & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 & 1000 \\
Assembled tube length (mm), short & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 & 1009 \\
\hline
Tube layers, long/cutout  & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 & 2 x 4 \\
Tube layers, short/cutout & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Tubes/layer, long, ML1/2  & 78/66 & 78/96 & 66/84 & 66/54 & 66/54 & 66/54 \\
Tubes/layer, cutout ML2   & 30    &       &       & 30    & 30    & 30    \\
Tubes/layer, short ML2    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    & 12    \\
Tubes/layer, ML1          & 78    & 78    & 66    & 66    & 66    & 66    \\
Tubes/layer, ML2          & 108   & 108   & 96    & 96    & 96    & 96    \\
Tubes/chamber, long       & 576 & 696 & 600 & 480 & 480 & 480 \\
Tubes/chamber, cutout     & 120 &     &     & 120 & 120 & 120 \\
Tubes/chamber, short      &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 &  48 \\
Tubes/chamber             & 744 & 744 & 648 & 648 & 648 & 648 \\  
Spacer height (mm), long  & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 & 45.6 \\
Tubes height (mm)         & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 & 139 \\
Chamber height (mm)       & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 & 249 \\
\hline
Gas volume/chamber (l)    & 188.1 & 190.6 & 165.3 & 160.6 & 160.6 & 162.9 \\
Chamber weight (kg)       &  170  &  170  &  150  &  150  &  150  &  150  \\ 
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber  & 31 & 31 & 27 & 27 & 27 & 27 \\ 
Mezz.~cards/CSM~1 (inner ML1) & 13 & 13 & 11 & 11 & 11 & 11 \\
Mezz.~cards/CSM~2 (outer ML2) & 18 & 18 & 16 & 16 & 16 & 16 \\
T-sensors/chamber             & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 \\ 
Praxial alignment platforms   & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
Survey targets                & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\
\hline

\end{tabular}
\end{small}
\end{center}

\end{table}
\newpage


\begin{table}[h]


\centerline{\LARGE\bf BIS~1-6 Chambers}

\vspace{6mm}

\begin{center}
\begin{small}

\begin{tabular}{|l||c|c|}

\hline
Type & BIS~1 & BIS~2-6 \\
\hline
Number of chambers & 80 & 16 \\
Radial distance from beam axis (mm) & 4550 (4635)$^\ast$ & 4550 (4635)$^\ast$ \\
\hline\hline
Chamber width in z (mm)  & 1113 &  933 \\
Tubes width in z (mm)    & 1096 &  916 \\
Chamber length in x (mm) & 1839 & 1839 \\
Al tube length (mm)        & 1660 & 1660 \\
Assembled tube length (mm) & 1669 & 1669 \\
\hline
Tube layers & 2 x 4 & 2 x 4 \\
Tubes/layer & 72 & 60 \\
Tubes/chamber & 576 & 480 \\
Spacer height (mm)  & 45.6 & 45.6 \\
Tubes height (mm)   & 139 & 139 \\
Chamber height (mm) & 249 & 249 \\
\hline
Gas volume/chamber (l) & 151 & 126 \\
Chamber weight (kg)    & 100 &  86 \\
\hline
Mezz.~cards (24 ch.)/chamber  & 24 & 20 \\
Mezz.~cards/CSM~1 (inner ML1) & 12 & 10 \\
Mezz.~cards/CSM~2 (outer ML2) & 12 & 10 \\
T-sensors/chamber             & 10 & 10 \\

Praxial alignment platforms   & 4  & 4  \\
Survey targets                & 4  & 4  \\
\hline
  
\end{tabular}
\vspace{1mm}

$^\ast$ Numbers in brackets refer to sectors 2 and 16.

\end{small}
\end{center}

\end{table}


\end{document}
