%         Created on 15-NOV-1993 by Hubert Kroha
%-------------------------------------------------------------------
% DPG Tagung Abstract                                                
% ---------------------------------------------------------------------
%FORMAT latexe % use LATEXE format
%***  this is file DESIGNEC as of 21.06.93  ***
\documentstyle[dpg94,12pt,epsfig,rotating]{article}
\epsfverbosetrue
% ---------------------------------------------------------------------
\begin{document}
\noindent
{\underline Development of an Optical 
Alignment System for the ATLAS Muon Spectrometer}

\noindent
W.~Blum, C.~Eimer, H.~Kroha, P.~Widmann

\noindent
(Max-Planck-Institut f\"ur Physik, M\"unchen)

\noindent
F\"ur das Myonspektrometer des ATLAS-Detektors am Large Hadron Collider
(LHC) wird ein neuartiges elektro-optisches Alignmentsystem
entwickelt. Als Alignmentreferenzen dienen infrarote Laserstrahlen.
Die Position jedes Laserstrahls wird in mehreren Lagen entlang des Strahls 
mit Hilfe semi-transparenter optischer Sensoren gemessen, die an den
Myonkammern montiert werden. Als geeigneter Sensortyp erwiesen
sich speziell angefertigte Siliziumstreifen-Photodioden, deren
Eigenschaften detailliert untersucht wurden. Alternative Sensortechnologien
werden ebenfalls studiert. Neben dem ATLAS-Myonspektrometer kommen
auch andere Anwendungen des Alignmentsystems in Frage. 
\end{document}
