%---------------------------------------------------------------------
% DPG 97 Besuchsprogramm Poster
% Author: H. Kroha
%
% A Novel Laser Alignment System for Particle Tracking Detectors
% Using Transparent Silicon Strip Sensors
% --------------------------------------------------------------------
%
%FORMAT latexe % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig]{article0}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin -3.0mm
\evensidemargin -3.0mm
\topmargin -13mm
\headheight 12pt
\headsep 25pt
\footheight 12pt
\footskip 75pt
\textheight 250mm
\textwidth 170mm
\columnsep  9mm

\parskip 0.3cm

\font\tenrm=cmr10

\pagestyle{empty}

%\psdraft

\input stretch

\begin{document}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page1
%

\begin{center}
\framebox[17.5cm]{\Huge\bf Prinzip des MPA Alignierungssystems}
\end{center}
\vskip 1.0cm


\begin{figure}[hbt]
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=faser1.eps,width=0.95\textwidth}}
\end{center}
\end{figure}
%
\vskip 0.7cm
\begin{Huge}
\noindent
Multi-point Alignierungssystem (MPA),

\noindent
entwickelt f\"ur das ATLAS Myonspektrometer
\vskip 0.7cm

\noindent
Komponenten:
\begin{itemize}
\item
Kollimierte Laserstrahlen und \hfill\break
\underline{semi-transparente} optische Positionssensoren

\item
Laserdioden, gekoppelt an optische Fasern (SMF)
\end{itemize}
\end{Huge}

%
\eject
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page2
%

\begin{center}
\framebox[10.2cm]{\Huge\bf Transparente Sensoren}
\end{center}
\vskip 0.5cm

\begin{figure}[h]
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=asipsd.eps,width=0.9\textwidth}}
\end{center}
\end{figure}
\vspace{0.5mm}

%
\begin{center}                            %Bild zentrieren
\begin{minipage}[t]{155mm}                %Minipage der Breite 155 mm
\begin{picture}(155,81)                   %Bild ist 155 mm breit, 81 mm hoch
\put(0,81){\special{em:graph asi_sd3}}    %Bild 0 mm nach rechts,
\end{picture}                             %81 mm nach oben verschieben
\end{minipage}
\end{center}
%
\vspace{5.5cm}

\begin{huge}
\noindent
Doppelseitige Siliziumstreifensensoren (Schottky-Dioden)
aus amorphem Silizium (a-Si:H) zwischen gekreuzten,
transparenten Elektrodenstreifen (ITO).

\end{huge}
\vfill\eject

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page3
%
\begin{center}
\framebox[13.4cm]{\Huge\bf Eigenschaften der Sensoren}
\end{center}
\vskip 1.5cm

\begin{Huge}
\begin{itemize}
\item
H\"ochste 2D Ortsme\ss genauigkeit von $\sim 1~\mu$m

\item
\"uber einen gro\ss en Me\ss bereich von bis zu\hfill\break
$30\times 30$~mm${}^2$

\item
und \"uber gro\ss e Distanzen ($>20$~m) mit\hfill\break
kollimierten Laserstrahlen,

\item
unbeeinflu\ss t selbst durch sehr hohe\hfill\break
Magnetfelder.

\item
Hohe Transmissionsrate von $>90~\%$,\hfill\break
d.h.\ viele Sensoren ($>10$) entlang eines Laserstrahls.

\item
Resistent gegen\"uber radioaktiver Strahlung\hfill\break
(amorphes Material).

\item
Integrierte Ausleseelektronik (ASIC-Chip) \hfill\break
verf\"ugbar.

\end{itemize}
\end{Huge}

\vfill\eject
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page4

\begin{center}
\framebox[16.3cm]{\Huge\bf Anwendungen in HEP Experimenten}
\end{center}
\vskip 2cm

\begin{huge}
\begin{itemize}
\item
 ATLAS Myonspektrometer,\hfill\break
 mit ca.\ 100 Laserstrahlen und 1500 Sensoren

\item
 Montagevorrichtung der ATLAS Myonkammern

\item
 ATLAS Innendetektor

\item
 Montagevorrichtung des ATLAS Hadronkalorimeters

\item
 CMS Myonspektrometer

\item
 HERA-B Silizium-Vertexdetektor

\item
 HERA-B Spurdetektoren

\item
 Supraleitende Magnete des Large Hadron Colliders

\item
 Siliziumz\"ahlerteleskop des AMS-Experiments zur Suche nach
 Antimaterie im Weltraum auf der internationalen Raumstation Alpha

\item
 Silizum-Kalorimeter des NOMAD Neutrinoexperiments

\item
ZEUS Silizium-Vertexdetektor

\item
MAGIC Teleskop f\"ur kosmische Schauer
\end{itemize}
\end{huge}

\eject
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
