Wire positioning accuracy in MDT chambers: Widths (rms) of the residual distributions

BOS 1998 Chamber BOS 2000 Chamber HV end RO end Center HV end RO end Center Vertical y [μm] 19.0 17.0 15.0 14.3 15.3 13.2 Horiz. z [μm] 19.3 18.2 16.1 10.5 14.1 7.7 Combined [μm] 18.4 15.6 13.6 10.5

H. Kroha, MPI für Physik, Munich IEEE NSS Symposium, 19/10/2000