Monitored Drift Tube Chambers

Operating parameters Gas mixture Ar : CO_2 (93 : 7) Gas pressure 3 bar Gas gain 2 × 10^4 Maximum drift time 680 ns Chamber precision Single-tube resolution ≤ 80 μm rms Wire position/tube ≤ 10 μm rms Wire position/chamber ≤ 20 μm rms Chamber position resolution ≤ 40 μm rms Δp_T /p_T (6 − 1000 GeV) 2 − 10%

H. Kroha, MPI für Physik, Munich 4 IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001