%---------------------------------------------------------------------
% DPG 97 Besuchsprogramm Poster
% Author: H. Kroha
%
% A Novel Laser Alignment System for Particle Tracking Detectors
% Using Transparent Silicon Strip Sensors
% --------------------------------------------------------------------
%
%FORMAT latexe % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig]{article0}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin -3.0mm
\evensidemargin -3.0mm
\topmargin -13mm
\headheight 12pt
\headsep 25pt
\footheight 12pt
\footskip 75pt
\textheight 250mm
\textwidth 170mm
\columnsep  9mm

\parskip 0.3cm

\font\tenrm=cmr10

\pagestyle{empty}

%\psdraft

\input stretch

\begin{document}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page1
%

\begin{center}
\framebox[15.0cm]{\Huge\bf Das ATLAS Myonspektrometer}
\end{center}
\vskip 1.0cm

\begin{huge}

\noindent
Drei Ebenen von Pr\"azisionsmyonkammern

\noindent
im toroidalen Magnetfeld der gr\"o\ss ten bisher gebauten

\noindent
supraleitenden Magnetspule.
\end{huge}

\begin{figure}[bh]
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=atlas.eps,width=\textwidth}}
\end{center}
\end{figure}
%
\eject
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page2
%

\begin{center}
\framebox[12.0cm]{\Huge\bf Pr\"azisionsmyonkammern}
\end{center}
\vskip 1.0cm

\begin{Huge}

\begin{center}
{\bf M}onitored {\bf D}rift {\bf T}ubes {\bf MDT}
\end{center}
\vskip 1.0cm

\noindent
Zwei Dreifachlagen aus Hochdruckdriftr\"ohren

\noindent
(3~cm Durchmesser, 3 bar Druck) auf einer

\noindent
Tragestruktur mit optischer \"Uberwachung 

\noindent
m\"oglicher Deformationen.

\end{Huge}
\vskip 2.0cm

\begin{huge}
\vskip 1cm
\noindent
\begin{tabular}{lc}
& Me\ss genauigkeit \\
\hline
Einzelrohraufl\"osung &  $80~\mu$m \\
Drahtpositionierung im Rohr & $10~\mu$m \\
Drahtpositionierung in der Kammer & $20~\mu$m \\
Ortsaufl\"osung der Kammer & $30~\mu$m \\
\hline
Spurkr\"ummung (3 Kammerebenen)& $40~\mu$m \\
Spurkr\"ummung (Alignierung)   & $30~\mu$m \\
Spurkr\"ummung (total)         & $50~\mu$m \\
\hline
Impulsaufl\"osung (5--1000~GeV) & $2-8~\%$  \\
\hline
\end{tabular}

\end{huge}
\vfill\eject

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page3
%

\begin{figure}[h]
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=deutsch.eps,width=\textwidth}}
\end{center}
\end{figure}
\vfill\eject


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page4
%
\begin{center}
\framebox[17.0cm]{\Huge\bf Myonkammerbau am MPI f\"ur Physik}
\end{center}
\vskip 1.5cm
\begin{Huge}

\noindent
Bau der ersten ATLAS MDT-Prototypenkammer

\noindent
in Originalgr\"o\ss e ($2.2\times 2.0$~m${}^2$): 

\noindent
Test im Fr\"uhjahr 1996.
\vskip 1.0cm

\noindent
Bau der endg\"ultigen MDT-Prototypenkammer 

\noindent
($3.8\times 2.0$~m${}^2$) f\"ur die ATLAS Kollaboration:

\noindent
Test im Herbst 1997.

\vskip 1.0cm

\noindent
Beginn der Serienproduktion: 

\noindent
Fr\"uhjahr 1998.

\end{Huge}
\noindent
\vfill\eject

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
